**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ТАРИФАМ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 8 июня 2012 г. N 23**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

**КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ**

(в ред. постановления УРТ Администрации Волгоградской обл.

от 29.06.2012 [N 26/5](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C21EC90C7F95B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz0L),

постановлений министерства топлива, энергетики и тарифного

регулирования Волгоградской обл. от 22.08.2012 [N 10/4](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C218C5087C95B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAzCL),

от 12.09.2012 [N 14/12](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C21BC20F7995B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz0L), от 14.08.2013 [N 41/1](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002CD14C40D7995B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz0L),

постановления КТР Волгоградской обл.

от 30.12.2014 [N 57/13](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC10F7797EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA7A5UAz3L),

приказа КТР Волгоградской обл. от 13.05.2015 [N 16/2](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA7A5UAz3L))

В соответствии со [статьей 157](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFC9BF0CCD14CB5A22CAEC282FBBCA7D6520C0E6U4zEL) Жилищного кодекса Российской Федерации, [постановлением](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFC9BB09C11BCB5A22CAEC282FBBCA7D6520C0E0U4z3L) Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", [Положением](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC20E789AEA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA6A2UAzFL) о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, и рассмотрев материалы, представленные экспертом, рекомендации Межведомственной рабочей группы, Управление по региональным тарифам Администрации Волгоградской области постановляет:

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA7A5UAzEL) КТР Волгоградской обл. от 13.05.2015 N 16/2)

КонсультантПлюс: примечание.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C218C5087C95B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA6UAz4L) министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 22.08.2012 N 10/4 изменена нумерация приложений.

1. На основании применения расчетного метода утвердить нормативы потребления тепловой энергии населением, используемые для определения платы за услуги отопления при отсутствии приборов учета тепловой энергии на территории Волгоградской области, согласно [приложениям 1](#Par51) - [39](#Par5432).

2. Определить [условия](#Par5574) применения нормативов на отопление, установленных настоящим постановлением, согласно приложению 40.

3. Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C21BC20F7995B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz3L) министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 12.09.2012 N 14/12.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечить приоритетную реализацию Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FB6FF39FBF879FFC9BD0FC61FCB5A22CAEC282FUBzBL) от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части установки коллективных (общедомовых) приборов учета для потребителей, проживающих в малоэтажном жилом фонде до 1999 г. постройки, не позднее 01 июля 2013 г.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C21EC90C7F95B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz3L) УРТ Администрации Волгоградской обл. от 29.06.2012 N 26/5, [постановления](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C21BC20F7995B77578B2C02A226F99A2036312C35FACA7UAz2L) министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 12.09.2012 N 14/12)

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 г., за исключением [приложений 3](#Par338), [12](#Par1671), вступающих в силу с 01 августа 2015 г.

(п. 5 в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA7A4UAz6L) КТР Волгоградской обл. от 13.05.2015 N 16/2)

Временно осуществляющий

полномочия начальника

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

А.Н.ДЬЯЧЕНКО

Приложение 1

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA7A5UAzFL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,042 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,042 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 2

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**БЫКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA6A6UAz6L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 3 вступает в силу с 1 августа 2015 года ([пункт 5](#Par30) данного документа).

Приложение 3

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД-ГЕРОЙ ВОЛГОГРАД**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA5A1UAz3L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | | | |
| с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,023 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,025 | 0,029 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,028 | 0,032 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,015 | 0,018 | 0,021 | 0,023 | 0,024 |
| 4-5 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 | 0,042 | 0,050 | 0,059 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,047 | 0,055 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | | | |
| с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| 0,042 | 0,050 | 0,059 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 4

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛЖСКИЙ**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA3A4UAz4L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 5

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA2A7UAz1L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 6

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA1A1UAz4L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 7

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ДУБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACA0A0UAz1L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 8

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЕЛАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACAFA2UAz4L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых

домах со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков,

дерева, смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 3 - 4 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 9

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FACAEADUAz1L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 3 - 4 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,028 | 0,042 | 0,045 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 10

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA6A5UAz4L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги

по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных

и жилых домах со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков,

дерева, смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 11

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA5A4UAz1L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 2 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 12 вступает в силу с 1 августа 2015 года ([пункт 5](#Par30) данного документа).

Приложение 12

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КАМЫШИН**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA4A6UAz4L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | | | |
| с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,057 | 0,061 |
| 2 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,057 | 0,061 |
| 3 - 4 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,057 | 0,061 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | | | |
| 1 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,036 | 0,038 |
| 2 | 0,014 | 0,017 | 0,020 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,019 | 0,022 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | | | |
| 1 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,049 | 0,057 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | | | |
| с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 2017 г. |
| 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 13

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA3ACUAzFL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 14

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA1A4UAz2L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,042 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,042 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 15

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADA0A7UAzFL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 2 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 16

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=31DE9D3CB5DB9E68D52FA8F22F97A77CFEC5E002C41CC70D7C96EA7F70EBCC282560C6B5042A1EC25FADAFA1UAz2L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 2 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 3 - 4 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,019 | 0,029 | 0,030 |
| 12 | 0,019 | 0,029 | 0,030 |
| 13 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 14 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 15 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 16 и более | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 2 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 3 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 4 - 5 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 6 - 7 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 10 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Приложение 17

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C6EC52V9zAL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 18

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E550V9z7L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 19

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E45FV9zAL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 20

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МИХАЙЛОВКА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E657V9z7L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 21

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ**

**НА ТЕРРИТОРИИ МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

Исключены с 22 августа 2012 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC61F74E852A88AC6BE048B6FE34659BD13653EADE5C7E4V5z7L) министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской обл. от 22.08.2012 N 10/4.

Приложение 21

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E156V9zAL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,042 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,042 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 22

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**НИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E054V9z7L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 10 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,016 | 0,024 | 0,026 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,044 | 0,066 | 0,070 |
| 2 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,044 | 0,066 | 0,070 |

Приложение 23

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**НОВОАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E353V9zAL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,042 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,042 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 24

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**НОВОНИКОЛАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5E251V9z7L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,042 | 0,063 | 0,067 |
| 2 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,042 | 0,063 | 0,067 |

Приложение 25

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5ED50V9zAL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 2 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 3 - 4 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,019 | 0,029 | 0,030 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 14 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 15 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 16 и более | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 2 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 3 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 4 - 5 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 6 - 7 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 10 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Приложение 26

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ОЛЬХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C5EC5EV9z7L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 27

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ПАЛЛАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E457V9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 28

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**РУДНЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E755V9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 29

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E654V9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 2 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 30

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E152V9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 2 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 31

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E051V9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 32

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E35FV9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 2 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 3 - 4 | 0,035 | 0,053 | 0,056 |
| 5 - 9 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 10 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 11 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 12 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,041 | 0,062 | 0,066 |
| 2 | 0,038 | 0,057 | 0,061 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,041 | 0,062 | 0,066 |

Приложение 33

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**СУРОВИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4E25EV9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 2 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 3 - 4 | 0,034 | 0,051 | 0,054 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| 14 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 15 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 16 и более | 0,025 | 0,038 | 0,040 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 2 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 6 - 7 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Приложение 34

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УРЮПИНСК**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C4EC56V9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 35

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C3E555V9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 3 - 4 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| 14 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 15 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 16 и более | 0,026 | 0,039 | 0,042 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 36

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ФРОЛОВО**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C3E453V9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 37

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C3E752V9zBL) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 2 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 3 - 4 | 0,037 | 0,056 | 0,059 |
| 5 - 9 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 10 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 11 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 12 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 13 | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| 14 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 15 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 16 и более | 0,027 | 0,041 | 0,043 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,023 | 0,035 | 0,037 |
| 2 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 3 | 0,015 | 0,023 | 0,024 |
| 4 - 5 | 0,013 | 0,020 | 0,021 |
| 6 - 7 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 8 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 9 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 10 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 11 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 12 и более | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,043 | 0,065 | 0,069 |
| 2 | 0,040 | 0,060 | 0,064 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,043 | 0,065 | 0,069 |

Приложение 38

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЧЕРНЫШКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

(в ред. [приказа](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC01B76ED52ABD7CCB65D876DE44906AA142C32ACE5C3E650V9z0L) КТР Волгоградской обл.

от 13.05.2015 N 16/2)

Таблица 1

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных и жилых домах

со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева,

смешанных и других материалов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этажность | Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 2 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 3 - 4 | 0,033 | 0,050 | 0,053 |
| 5 - 9 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 10 | 0,022 | 0,033 | 0,035 |
| 11 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 12 | 0,020 | 0,030 | 0,032 |
| 13 | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| 14 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 15 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 16 и более | 0,024 | 0,036 | 0,038 |
| Многоквартирные дома после 1999 года постройки | | | |
| 1 | 0,021 | 0,032 | 0,034 |
| 2 | 0,012 | 0,018 | 0,019 |
| 3 | 0,014 | 0,021 | 0,022 |
| 4 - 5 | 0,011 | 0,017 | 0,018 |
| 6 - 7 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 8 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 9 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 10 | 0,010 | 0,015 | 0,016 |
| 11 | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| 12 и более | 0,009 | 0,014 | 0,014 |
| Жилые дома до 1999 года постройки включительно | | | |
| 1 | 0,039 | 0,059 | 0,062 |
| 2 | 0,036 | 0,054 | 0,058 |

Таблица 2

Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению

при использовании надворных построек, расположенных

на земельном участке

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативы потребления (Гкал на 1 кв. м в месяц) | | |
| Норматив | При наличии технической возможности установки индивидуальных приборов учета в жилых домах, расположенных на земельном участке с надворными постройками (с учетом повышающих коэффициентов) | |
| с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | с 1 января 2017 г. |
| 0,039 | 0,059 | 0,062 |

Приложение [39](consultantplus://offline/ref=0BB5C1E35FF6A2513CC100AB66E1D61708AAE5AAC61F74E852A88AC6BE048B6FE34659BD13653EADE5C7E4V5z6L)

к постановлению

Управления по региональным

тарифам Администрации

Волгоградской области

от 08 июня 2012 г. N 23

**УСЛОВИЯ**

**ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВОВ НА ОТОПЛЕНИЕ**

1. Нормативы применяются для определения платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, жилых домах, а также при использовании земельного участка и надворных построек, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

2. Нормативы применяются в период, равный продолжительности отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде), установленного распоряжением (постановлением) главы администрации муниципального образования или иного уполномоченного органа.

3. Нормативы потребления, установленные настоящим постановлением, применяются исходя из общего количества этажей в многоквартирном доме и не зависят от этажа расположения помещения в многоквартирном доме.